{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,5],[1,1,1,5],[2,0,2,1],[2,4,2,5],[18,0,18,5]]}
["附件2：绿建检测项目（含验收服务）市场调查报价表"]
["项目名称","惠州市第三人民医院二期工程项目"]
["建筑类型",null,"公共建筑","建筑面积m2",70341]
["序号","检测项","检测频率","检测数量","指导单价","小计"]
[1,"隔声性能（空气声隔声性能、撞击声隔声性能）"]
[2,"室内空气检测（苯、甲苯、二甲苯、甲醛、氡气、氨、TVOC）"]
[3,"水质"]
[4,"采光系数"]
[5,"照明照度"]
[6,"照明功率密度"]
[7,"噪声"]
[8,"显色指数（现场的显色指数）"]
[9,"可另行增加必要的检测项目"]
[10]
[]
[]
[]
[]
["说明：惠州市第三人民医院二期工程项目属于公共建筑，设计上及预评价已按照相关要求设计为绿色建筑（省标）二星级B，绿色建筑检测应根据广东省的（DBJT 15-83-2017）、T/CECS 725-2020 《绿色建筑检测技术标准》的有关规定，在建成后需进行相关指标检测。"]